**REMOVE PULL PINS FROM SEAL BEFORE STARTING PUMP.**

**Pins must be replaced before disassembling pump.**

**RETIRER goupilles DE JOINT AVANT MARCHE DE LA POMPE.**

**PINS doit être remplacé avant de démonter la pompe.**

**RETIRE PINS tirar de SEAL ANTES DE PONER LA BOMBA.**

**PINS debe cambiarse antes de desarmarla.**

**REMOVE PULL PINS FROM SEAL BEFORE STARTING PUMP.**

**Pins must be replaced before disassembling pump.**

**RETIRER goupilles DE JOINT AVANT MARCHE DE LA POMPE.**

**PINS doit être remplacé avant de démonter la pompe.**

**RETIRE PINS tirar de SEAL ANTES DE PONER LA BOMBA.**

**PINS debe cambiarse antes de desarmarla.**

**REMOVE PULL PINS FROM SEAL BEFORE STARTING PUMP.**

**Pins must be replaced before disassembling pump.**

**RETIRER goupilles DE JOINT AVANT MARCHE DE LA POMPE.**

**PINS doit être remplacé avant de démonter la pompe.**

**RETIRE PINS tirar de SEAL ANTES DE PONER LA BOMBA.**

**PINS debe cambiarse antes de desarmarla.**





